

MONTÁŽNY NÁVOD – VESELÁ LÚKA
R.103.25.04 MG
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Zostavu možno doplniť niektorou z nižšie uvedených hojdačiek.
Hojdačka nie je súčasťou balenia.


	1.D-26.00
	1.D-26.01
	1.D-26.02
	1.D-26.04
	1.D-26.08
	1.D-26.17

	[image: Общий вид с разм]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: cid:image001.png@01D6F97E.AE0FB9B0]
	
[image: Качели детские (1)]






TECHNICKÉ PARAMETRE

TABUĽKA 1
	Rozmery, mm
	Dĺžka
	2270

	
	Šírka
	2015

	
	Výška nad zemou
	2090

	Celková hmotnosť, kg, max.
	55

	Max. povolené zaťaženie kovovej konštrukcie, kg
	100

	Max. povolené zaťaženie príslušenstva, kg
	50

	Min. hrúbka tlmiacej vrstvy (piesok, piliny) v dopadovej ploche, mm
	300

	Minimálny vek používateľa, roky
	3

	Max. počet používateľov súčasne
	3

	Životnosť, roky (minimálne)
	5

	Klimatická kategória
	UHL 1 (mierne chladné podnebie)



	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\1.2 Перенесенное в Лоцман\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДСК\Уличные (СК, ИО, МФ, СО, ДеСИКи на раме)\_103... (Дачники 2021)\R.103.25.04\R.103.25.04 ИМ (2023)\Рисунки\Габариты.emf]
	
Bezpečnostná zóna

[image: ]

Dopadová plocha



OBSAH BALENIA
TABUĽKA 2
	Pol. č.
	Súčasti
	Počet ks
	PE bal. č.
	Kartón č.

	
	Názov
	
Obrázok
	
	
	

	4
	Stojka (spodná)
D-01.059.03
	[image: ]
	4
	
	1

	5.1
	Stojka
D-01.065.00
	[image: ]
	4
	
	1

	
	
	
	2
	
	2

	5.2
	Ohnutá stojka
D-01.035.02
	[image: ]
	2
	
	2

	
6.1
	Priečka
1.DSK-Pr.00.490.00.01
	[image: ]
	4
	
	1

	
	
	
	14
	
	2

	9
	Krytka
DSK 05-011
	[image: ]
	61
	1
	1

	10
	Záslepka
DSK 05-012
	[image: ]
	61
	1
	1

	19.1
	Nosník
D-01.044.01
	[image: Балка 06]
	1
	
	2

	20
	Záslepka D42
	[image: ]
	2
	1
	1

	20.2
	Záslepka 38
	[image: ]
	6
	1
	1

	32
	Polovičná objímka 42×42
DSK 02.057.00
	
[image: ]
	2
	1
	1

	34
	Príchytka
DSK 05.056
	
[image: ]
	5
	1
	1

	36
	Nosník
D-01.061.02
	[image: ]
	2
	
	2

	40
	Vložka
СК-3.3.19.02.05.001
	[image: ]
	2
	1
	1

	43
	Rohový diel
D-01.066.00
	[image: ]
	4
	
	1

	58
	Ohnutý diel
D-01.036.01
So záslepkou IO-2.3.10.00.006
	[image: ]
	1
	
	2

	86
	Záslepka
DSK 05.070.00
	[image: Заглушка 8,5]
	23
	1
	1

	133
	Držiak
D-01.006.03
	[image: ]
	6
	
	2

	Náradie a spojovací materiál

	62
	Skrutka М8-6g×55.56.016
	[image: ]
	10
	2
	1

	63
	Skrutka М8-6g×60.56.016
	[image: ]
	2
	2
	1

	64
	Skrutka М8-6g×65.56.016
	[image: ]
	36
	2
	1

	70
	Skrutka М8-6g×50.56.016
	[image: ]
	11
	2
	1

	72
	Skrutka М8-6g×120.56.016
	[image: ]
	2
	1
	1

	75
	Matica М8-6Н.6.016
	[image: ]
	21
	2
	1

	76
	Klobúková matica
М8-6H.6.016
	[image: ]
	4
	2
	1

	81
	Podložka 8.А2DIN125
	[image: ]
	75
	2
	1

	85
	Pružná podložka 8.А2DIN127

	[image: ]
	4
	2
	1



	
	Kľúč
S = 24×13 mm
	[image: ]
	2
	1
	1

	
	Imbusový kľúč S = 6 mm
	[image: ]
	1
	1
	1

	

	Príslušenstvo

	100
	Lano
6.51.05-20
	[image: Канат на шнуре]
	1
	
	2

	101
	Kruhy s hrazdičkou
1.D-28.02
(pozri tabuľku 4)
	[image: ]
	1
	
	2

	114
	Hrazda
1.D-53.01
(pozri tabuľku 3)
	[image: ]
	1
	
	1;2

	Dokumentácia

	
	Návod na používanie R.103.25.04 UM
	1



Premiestniteľná hrazda 1.D-53.01
Tabuľka 3
	Pol. č.
	Názov
	Obr.
	Počet ks
	PE bal. č.
	Kartón č.

	25
	Ohnutý diel (predmontovaný)
1.DSK 051.09
	[image: ]
	2
	
	1

	26
	Úchopová tyč
1.DSK 039.05
	[image: ]
	1
	
	2

	28
	Objímka
DSK 05.122.00
	[image: ]
	8
	3
	1

	41
	Platnička
DSKМ 02.105.01
	[image: ]
	8
	3
	1

	49
	Príchytka
DSK 05.109.00
	[image: ]
	4
	3
	1

	54
	Podložka 42×25
DSK 05.123.00
	[image: ]
	2
	3
	1

	Spojovací materiál
	
	[image: ]

	64.1
	Skrutka М8-6g×70.56.016
	[image: ]
	2
	3
	1

	76
	Klobúková matica
М8-6Н.6.016
	[image: ]
	10
	3
	1

	81
	Podložka 8.А2DIN125
	[image: ]
	4
	3
	1

	85
	Pružná podložka 8.А2DIN127
	[image: ]
	10
	3
	1

	93
	Skrutka М8-6g×55.56.016
	[image: ]
	8
	3
	1



Gymnastické kruhy s hrazdičkou 1.D-28.02
Tabuľka 4
	Pol. č.
	Názov
	Obr.
	Počet ks
	PE bal. č.
	Kartón č.

	101.1
	Hrazdička s lanami
	1
	5
	2

	101.2
	Kruh
DSK 05.119.00
	[image: \\ziso\work\Отделы\Конструкторы\1.2 Перенесенное в Лоцман\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДСК\Уличные (СК, ИО, МФ, СО, ДеСИКи на раме)\1.R 103... (Дачники 2018)\W.103.14.01 (с цепн. кач., Спортмастер)\паспорт\рисунки\ДСК 05-038.emf]
	2
	5
	2

	110
	Spona
DSK 02-009-01
	[image: 02]
	4
	5
	2






MONTÁŽ A INŠTALÁCIA:
1	Zľahka poklepte o tvrdý povrch (preglejka a pod.), vyrovnajte otvory v stojkách a vložte skrutku, položka č. 62.


[image: ]
2	Zmontujte 2 rebríky.
[image: ]




3
[image: ]

4
[image: ]Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).










5
[image: ]


6
[image: ]





[image: ]7
Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).

8
8
8
8

[image: ]Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).
8
Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).

Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).

Je povolené aj iné poradie montáže.




9
Vyrovnajte montážnu plochu do vodorovnej roviny. Zmerajte zmontovanú športovú zostavu a podľa skutočných rozmerov pripravte jamy; rozmery sa môžu mierne líšiť od schémy.
Osadte zostavu do pripravených jám. Pomocou olovnice skontrolujte zvislú polohu rebríkov. Pomocou vodováhy skontrolujte vodorovnú polohu nosníka.
Skontrolujte, či výška športovej zostavy zodpovedá tabuľke 1, a zabetónujte ju (betón B15; V = 0,22 m³) podľa schémy (obr. 7); C – betón, B – piesok.

[image: ]

Počas montáže odporúčame stojky rebríkov čo najviac rozovrieť, aby pri používaní nevznikala vôľa. V tejto polohe ich zaistite pomocným materiálom (tehly, dosky a pod.) a následne zabetónujte.

[image: ]


Zostavu nepoužívajte, kým betón úplne nevytvrdne.
Betón musí byť prekrytý syntetickým (gumeným) povrchom alebo trávnikom.
Príslušenstvo a šmykľavku namontujte až po úplnom vytvrdnutí betónu.




MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA
10

[image: ]


Nasaďte skrutky (93) a matice (76); v tejto fáze nepoužívajte pružné podložky (85).



[image: ]


POZOR!
Hrazdu odporúčame namontovať tak, aby objímky (28) dosadali na priečky rebríka.




[image: ]
Po zostavení ohnutých dielov (25) a úchopovej tyče (26) dotiahnite skrutky (93) tak, aby platničky (41) pevne zapadli do drážok objímok. Potom skrutky (93) vyberte a znovu ich namontujte s pružnými podložkami (85). Skrutky (93) pevne dotiahnite.

11
	Hrazdičku je potrebné priviazať šnúrou.

[image: Предвар узел]
	[image: ]




А
[image: Крепл]






12
[image: канат]

	[image: AVG05418 Канат]
	Lano používajte iba na určený účel.
Pramene lana nepretáčajte ani nerozpletajte proti smeru splietania.





MONTÁŽ HOJDAČKY

· Zostavu možno doplniť hojdačkou. Vhodné modely hojdačiek sú uvedené na titulnej strane tohto návodu.
· Hojdačku zostavte a namontujte podľa pokynov v jej návode/technickom liste. Sedadlo hojdačky musí byť najmenej 350 mm nad zemou.
· Maximálne povolené zaťaženie hojdačky je uvedené v jej návode/technickom liste.
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