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Možno doplniť hojdačkou nižšie uvedených typov. 
Hojdačka nie je súčasťou balenia.

	1.D-26.00
	1.D-26.01
	1.D-26.02
	1.D-26.04
	1.D-26.08
	1.D-26.09
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TECHNICKÉ PARAMETRE
Tabuľka 1
	Celkové rozmery, mm
	Dĺžka
	3180

	
	Šírka
	2450

	
	Výška
	2105

	Výška plošiny nad úrovňou terénu, mm
	900

	Hrubá hmotnosť, maximálne, kg
	

	Maximálne povolené zaťaženie zostavy, kg
	100

	Minimálna hrúbka povrchu tlmiaceho náraz (piesok, drevené piliny) v dopadovej zóne, mm
	300

	Minimálny vek používateľa, roky
	3

	Maximálny počet používateľov súčasne
	1

	Životnosť, minimálne, roky
	5

	Klimatické vyhotovenie
	UHL 1 (mierne chladné podnebie)



	[image: ]
	Bezpečnostná zóna
[image: ]
Dopadová zóna




OBSAH BALENIA
Tabuľka 2
	Č. poz.
	Montážne celky a diely
	Počet, ks
	Č. PE vrecka
	Č. balenia

	
	Názov
Označenie
	Obrázok
	
	
	

	4
	Dolná stojka 
D-01.059.03
	[image: ]
	8
	
	1

	5
	Stojka
D-01.003.07
	[image: ]
	2
	
	2

	5.1
	Stojka
D-01.065.00
	[image: ]
	4
	
	1

	5.2
	Zábradlie
1.D-51.01
	[image: ]
	2
	
	1

	5.3
	Vložka
D-01.075.00
	[image: ]
	2
	
	2

	6
	Priečka
1.DSK-Pr.00.490.00.01
	[image: ]
	14
	
	2

	6.1
	Priečka
1.DSK-Pr.00.410.00.01
	[image: ]
	3
	
	2

	9
	Puzdro
DSK 05-011
	[image: ]
	66
	1
	2

	10
	Záslepka
DSK 05-012
	[image: ]
	66
	1
	2

	18
	Konzola
D-02.001
	[image: ]
	2
	
	1

	19
	Nosník
D-01.067.00
	[image: ]
	2
	
	1

	19.1
	Nosník
Д-01.013.09
	[image: ]
	1
	
	1

	20
	Záslepka D42
	[image: ]
	5
	1
	2

	20.2
	Záslepka 38 VPCh
	[image: ]
	8
	1
	2

	21
	Záslepka D18
	[image: ]
	1
	1
	2

	24
	Podložka
D-06.022.01
	[image: ]
	1
	
	1

	26
	Tyč
1.D-54.00
	[image: ]
	1
	
	2

	27
	Výstuha
1.D-15.02.01
	[image: ]
	2
	
	2

	32
	Polovičná objímka 42х42
DSK 02.057.00
	[image: ]
	10
	3
	2

	34
	Cievková svorka
DSK 05.056
	[image: ]
	9
	1
	2

	54
	Podložka 42х25
DSK 05.123.00 
	[image: ]
	2
	1
	2

	86
	Záslepka
DSK 05.070.00
	[image: Заглушка 8,5]
	30
	1
	2

	92
	Kruh
DSK 05.093.00
	[image: ]
	16
	1
	2

	133
	Predĺženie
D-01.006.03
	[image: ]
	8
	
	2

	Štandardné spojovacie prvky

	62
	Skrutka М8-6gх55.56.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	18
	2
	2

	63
	Skrutka М8х60.56.016 
GOST 7798-92
	[image: Болт М8х65]
	10
	2
	2

	64
	Skrutka М8-6gх65.56.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	34
	2
	2

	65.1
	Skrutka М8х80.58.016 
GOST 7798-92
	[image: Болт М8х65]
	2
	2
	2

	70
	Skrutka М8-6gx50.56.016
GOST 11738-84
	[image: ]
	12
	2
	2

	74
	Skrutka М8х25.А2 ISO 7380-2
	[image: ]
	4
	2
	2

	75
	Matica М8-6N.6.016
GOST 5915-70
	[image: ]
	26
	2
	2

	76
	Klobúková matica
М8-6N.6.016 GOST 11860-85
	[image: ]
	20
	2
	2

	76.1
	Matica М5-6N.6.016
GOST 5915-70
	[image: ]
	2
	2
	2

	80.1
	Skrutka А2.М5-gx35.56.016
GOST 17475-80
	[image: ]
	2
	2
	2

	81
	Podložka 8.А2 DIN 125
	[image: ]
	110
	2
	2

	85
	Podložka 8.А2 DIN 127
	[image: ]
	2
	2
	2

	100.5
	Podložka 5.А2 DIN 125
	[image: ]
	2
	2
	2

	100.6
	Podložka 5.А2 DIN 127
	[image: ]
	2
	2
	2

	
	Kľúč
S=24х13 mm
	[image: ]
	2
	2
	2

	
	Imbusový kľúč
S=6 mm
	[image: ]
	1
	2
	2

	
	Imbusový kľúč
S=5 mm
	[image: ]
	1
	2
	2

	Doplnkové vybavenie

	101
	Gymnastické kruhy
1.D-27.00
	[image: ДСК-ВО 91]
	1
	4
	2

	119
	Lezecká sieť
1.D-08.03
	[image: \\ziso\work\Отделы\Конструкторы\Емельяненко\01. ДАЧНИК\103.07.00\паспорт\1.Д-08.00 Сетка лаза.emf]
	1
	
	2

	143
	Plastová šmykľavka
HDPE TWEEB 900
	[image: ]
	1
	
	3

	Dokumentácia

	
	Technický list
	1




Obsah samostatnej zostavy gymnastických kruhov 1.D-27.00
Tabuľka 3
	Item 
No.
	Názov
Označenie
	Obr.
	Počet, ks
	Č. PE vrecka
	Č. balenia

	101.1
	Kruh
DSK 05.119.00
	[image: \\ziso\work\Отделы\Конструкторы\1.2 Перенесенное в Лоцман\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДСК\Уличные (СК, ИО, МФ, СО, ДеСИКи на раме)\1.R 103... (Дачники 2018)\W.103.14.01 (с цепн. кач., Спортмастер)\паспорт\рисунки\ДСК 05-038.emf]
	2
	4
	2

	101.2
	Lano 
1.D-27.00.001
	[image: \\ziso\work\Отделы\Конструкторы\1.2 Перенесенное в Лоцман\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДСК\Уличные (СК, ИО, МФ, СО, ДеСИКи на раме)\1.R 103... (Дачники 2018)\W.103.14.01 (с цепн. кач., Спортмастер)\паспорт\рисунки\шнур штк.emf]
	2
	4
	2

	110
	Poistka 
DSK 02-009-01
	[image: 02]
	2
	4
	2








Postup montáže a inštalácie.
1 Zmontujte 4 stojky.
Jemným poklepaním o tvrdý povrch zarovnajte otvory stojok a vložte skrutku (poz. 62).  

[image: ]
2 Zmontujte rebrík
	Rebrík I									Rebrík II
[image: ]UUistite sa, že skrutky (poz. 70) sú v správnej polohe.






3 Zmontujte rám.
[image: ]



4 Spojte rám s rebríkmi.

[image: ]



Zmontujte plošinu pre šmykľavku.
[image: ]5
Drážkovaná strana preglejky (Podložka pos. 24)
Hladká strana preglejky



[image: ]6

Spojovacie prvky najprv zaskrutkujte rukou!

[image: ]7




Spojovacie prvky najprv zaskrutkujte rukou, nedoťahujte ich príliš!



[image: ]8

.  
Jemným poklepaním na zábradlie (poz. 5.2) zarovnajte otvory
Spojovacie prvky najprv zaskrutkujte rukou, nedoťahujte ich príliš!

[image: ]9



[image: ]10



[image: ]11



Úplne dotiahnite spojovacie prvky. Nasaďte krytky (poz. 10; 86).


[image: ]Uistite sa, že skrutky (poz. 70) sú v správnej polohe.
12





13


[image: ]Uistite sa, že skrutky (poz. 70) sú v správnej polohe.



[bookmark: _Hlk32683743][bookmark: _Hlk32679753]

Je povolený aj iný postup montáže.





14
Vyrovnajte plochu do vodorovnej roviny. Zmerajte zmontovaný výrobok a podľa nameraných rozmerov pripravte jamy. Rozmery sa môžu mierne líšiť od rozmerov uvedených v schéme. 
Nainštalujte stojky rebríka do pripravených jám. Pomocou olovnice skontrolujte zvislú polohu rebríka a vodorovnú polohu plošiny. Zabetónujte podľa schémy (betón B15; V = 0,23 m³); B – betón, C – piesok.

[image: ]

Aby sa pri používaní zostavy zabránilo vôli, odporúča sa počas inštalácie stojky rebríka čo najviac roztlačiť od seba, upevniť ich v tejto polohe pomocou dostupných materiálov (tehly, dosky a pod.) a následne ich zabetónovať. 


[image: ]


Zostavu nepoužívajte, kým betón úplne nevytvrdne. Betón musí byť prekrytý syntetickým (gumeným) povrchom alebo trávnikom.






15; 16 Po úplnom vytvrdnutí betónu:
- namontujte šmykľavku (poz. 143)

[image: ]

- zmontujte a namontujte gymnastické kruhy (poz. 101).

[image: Узел кольец]
А
[image: Крепл]



17


Namontujte lezeckú sieť (poz. 119). Do zostávajúcich otvorov vložte krytky (poz. 86).
А       Nasaďte cievkové svorky (poz. 34) a krytky (poz. 86).
B        Upevnite vodorovné laná lezeckej siete.
С        Upevnite zvislé laná lezeckej siete.

[image: ]







18
Umiestnenie hojdačky.

· Na túto zostavu je možné namontovať hojdačky – ks. Dostupné typy hojdačiek sú uvedené na titulnej strane.
· Spolu s hojdačkou 1.D-26.04, 1.D-26.08 alebo 1.D-26.16 nie je dovolené namontovať žiadnu inú hojdačku.
· Hojdačku zmontujte podľa montážneho návodu uvedeného v technickom liste príslušenstva. Vzdialenosť medzi terénom a sedadlom hojdačky musí byť minimálne 350 mm.
· Maximálne povolené zaťaženie hojdačky je uvedené v technickom liste hojdačky.
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