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	Pozorne si prečítajte technický list, aby ste sa oboznámili s pravidlami montáže, bezpečnej prevádzky, údržby, prepravy a skladovania výrobku „Rebrina“. Ďalej len výrobok.
Montáž, demontáž a inštaláciu vykonávajte až po preštudovaní technického listu.
Tento technický list uschovajte počas celej doby používania výrobku.
Výrobca si vyhradzuje právo meniť konštrukciu, vyhotovenie aj technické parametre výrobku pri jeho zdokonaľovaní bez ďalšieho upozornenia na takéto zmeny.




1 URČENIE VÝROBKU
Rebrina je určená na cvičenie.
Výrobok je určený na použitie v interiéri.

2 TECHNICKÉ PARAMETRE
Tabuľka 1
	Vonkajšie rozmery, mm
	Hĺbka, mm
	160

	
	Šírka, mm
	755

	
	Výška, mm
	2235

	Vzdialenosť medzi stĺpikmi, mm
	630

	Priemer priečnej tyče, mm
	32

	Hmotnosť brutto, najviac
	28

	Maximálna hmotnosť používateľa, kg
	120

	Životnosť, roky (najmenej)
	5
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3 KONŠTRUKCIA

3.1 Zloženie výrobku.
Výrobok je rozoberateľná rámová konštrukcia z kovových stĺpikov.

3.2 Informácie o použitých materiáloch  
Všetky materiály použité na výrobu dielov výrobku sú schválené na použitie a majú potrebné protokoly z laboratórnych skúšok a odborné posudky vydané akreditovanými laboratóriami.

4 OBSAH BALENIA
Tabuľka 2
	Č.
	Názov
	Obr.
	Ks
	
	Č.
	Názov
	Obr.
	Ks

	1
	Stĺpik horný
10.05.07.001
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	2
	
	2
	Stĺpik dolný
10.05.07.01
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	2

	3
	Priečka
10.05.07.02
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	9
	
	4
	Rukoväť
ISO-05.38
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	18

	5
	Konzola
10.05.07.002
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	6
	
	6
	Kľúč 13х17
DSKM 02.111.00
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	1

	Bežné náradie

	Č.
	Názov
	Ks
	
	Č.
	Názov
	Ks

	15
	Skrutka М8-6gх55.56.016
GOST 7798-70
	6
	
	16
	Skrutka М8-6gх20.56.016
GOST 7798-70
	8

	17
	Skrutka М10-6gх25.56.016
GOST 7798-70
	18
	
	
	
	

	20
	Matica М8-6H.6.016
GOST 5915-70
	6
	
	21
	Podložka 10.А2 DIN 125
	18

	22
	Podložka 8.А2 DIN 125
	20
	
	23
	Kotviaca skrutka М8 10х80
	6

	25
	Krytka P40х60/3B
	4
	
	26
	Krytka 10
	8

	28
	Dekoratívna krytka 13
	26
	
	29
	Dekoratívna krytka 17
	18
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5 PREPRAVA A SKLADOVANIE

5.1 Výrobok sa prepravuje v originálnom obale výrobcu akýmkoľvek dopravným prostriedkom, ktorý zaručí jeho neporušenosť.  
5.2. Podmienky skladovania zodpovedajú skupine 2 (C) podľa GOST 15150-69. Do inštalácie do pracovnej polohy skladujte výrobok v originálnom obale výrobcu v suchej miestnosti s prirodzeným vetraním.
6 LIKVIDÁCIA

6.1 Pred odovzdaním výrobku na likvidáciu je potrebné:
•	rozobrať výrobok v opačnom poradí, ako prebiehala montáž;
•	roztriediť diely podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené.
6.2 Výrobok neobsahuje nebezpečné látky. Likvidácia odpadu sa vykonáva podľa požiadaviek SanPiN 2.1.3684-21.

7 ZÁRUKA

7.1 Záručná doba na výrobok je 12 mesiacov od dátumu predaja. 
7.2 Záruka sa nevzťahuje na výrobky:
•	s poškodením vzniknutým počas prepravy zákazníkom;
•	s poškodením spôsobeným porušením podmienok skladovania, montáže a prevádzky uvedených v tomto technickom liste; 
•	ktoré nemajú v tomto technickom liste vyplnené záznamy o zabalení, o prevzatí oddelením kontroly kvality a o predaji výrobku
• výrobca ručí za spoľahlivosť výrobku za predpokladu, že zákazník dodržiava pravidlá prepravy, skladovania, montáže a prevádzky.
8 NÁVOD NA MONTÁŽ
8.1 Obmedzenia použitia.
K výrobku musí byť zabezpečený voľný prístup.
8.2 Príprava na montáž
	Výrobok vybaľte a jednotlivé diely uložte na vopred pripravenú plochu. Skontrolujte, či obsah dodávky zodpovedá technickému listu vášho výrobku.
8.3 Bezpečnostné opatrenia.
· 	Prítomnosť detí pri montáži výrobku a ich účasť na montáži sú zakázané.
· Výrobok montujte postupne podľa montážneho návodu. 

8.4 Postup montáže a inštalácie.
8.4.1 Rukoväte (poz. 4) nasaďte na priečku (poz. 3). Povrch odporúčame najskôr navlhčiť mydlovým roztokom. 
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Obr. 1

8.4.2 

	Zmontujte stĺpiky.
	Zmontujte rebrinu
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Stĺpik 1 zasuniete do stĺpika 2 ľahkým poklepaním o podlahu.

Obr.2
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Obr.3





8.4.3 Zostavu priložte k stene

1. Na rebrinu namontujte konzoly (poz. 5). Zostavu priložte k stene a vyznačte otvory pre kotviace skrutky (poz. 23)
2. Podľa značiek vyvŕtajte otvory do steny. Konzoly odskrutkujte zo zostavy. Konzoly upevnite na stenu kotviacimi skrutkami. 
3. Zostavu upevnite ku konzolám.
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9 POKYNY NA BEZPEČNÚ PREVÁDZKU
9.1 Výrobok je určený pre dospelých a deti od 14 rokov.
9.2 Maximálna hmotnosť používateľa je 120 kg
9.3 
10 POKYNY NA KONTROLU PRED POUŽITÍM 
Pred použitím výrobku vykonajte tieto úkony: 
•	Vizuálna kontrola výrobku;
•	Kontrola celistvosti konštrukcie: skontrolujte, či sú namontované všetky časti výrobku.



11 POKYNY NA KONTROLU A ÚDRŽBU
11.1 Pred každým použitím výrobku vykonajte vizuálnu kontrolu:
· Skontrolujte upevňovacie body. Ak sú uvoľnené, dotiahnite ich bežným náradím. 
· Skontrolujte, či sú na spojoch nasadené plastové ochranné krytky;
11.2 Raz mesačne vykonajte funkčnú kontrolu. Skontrolujte, či je výrobok pevne osadený a upevňovacie body dotiahnuté. Skontrolujte dotiahnutie všetkých spojovacích prvkov a skrutkových spojov. 
11.3 Raz ročne vykonajte základnú kontrolu.
Skontrolujte, či kovové časti nie sú skorodované;
Posúďte vplyv vykonanej opravy na bezpečnosť zariadenia.

Všetky poškodené diely vymeňte za rovnocenné diely od výrobcu. 
Výroba a výmena dielov používateľom je zakázaná. 



09.09.20227

image9.wmf

image10.wmf
3

3

8

4


image11.wmf
1

2

16

22

25

28


image12.wmf
21

17

29

26


image13.wmf
5

15

20

22

23

5

1 2 3


image1.wmf

image2.png




image3.wmf
7

5

5

1

6

0

2

2

3

5

6

3

0


image4.wmf

image5.wmf

image6.wmf

image7.wmf

image8.wmf

