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Varianty použiteľných hojdačiek. Hojdačky nie sú súčasťou balenia.
[image: ]
Na tento komplex je určená montáž hojdačiek – 2 ks: 1.D-26.00; 1.D-26.01; 1.D-26.02
alebo 1 ks: 1.D-26.04; 1.D-26.08; 1.D-26.16; 1.D-26.26; 1.D-26.27.
Nie je dovolená súčasná montáž akýchkoľvek hojdačiek spolu s hojdačkami 1.D-26.04; 1.D-26.08;
1.D-26.16; 1.D-26.26; 1.D-26.27.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Tabuľka 1
	Vonkajšie
 rozmery, mm
	dĺžka
šírka
výška
	3130 
2070 
2330

	Hmotnosť brutto, kg, najviac
	

	Prípustné zaťaženie komplexu, kg
	100

	Prípustné zaťaženie závesného vybavenia, kg
	50

	Minimálna hrúbka tlmiaceho povrchu (piesok, drevené
piliny) v dopadovej ploche, mm
	300

	Minimálny vek dieťaťa, roky
	3

	Počet súčasne cvičiacich osôb, najviac
	2

	Životnosť, roky (najmenej)
	5

	Klimatické vyhotovenie
	UHL1



[image: ]
	č. 
poz.
	Montážne celky a diely
Názov
Označenie
Obrázok
	Počet, ks
	č. PE
vrecka
	č. 
balenia

	4
	Stĺpik spodný
D-01.059.03
	[image: ]
	4
	
	1

	5.1
	Stĺpik
D-01.065.00
	[image: ]
	6
	
	1

	5.2
	Stĺpik ohnutý
D-01.035.02
	[image: ]
	2
	
	1

	6
	Priečka
1.DSK-Pr.00.490.00.01
	[image: ]
	17
	
	1

	9
	Teleso spony
DSK 05-011
	
	62
	1
	1

	10
	Záslepka
DSK 05-012
	[image: ]
	62
	1
	1



	19.1
	Nosník
D-01.067.00
	[image: ]
	2
	
	1

	20
	Záslepka D42
	
	4
	1
	1

	20.2
	Záslepka 38 VPČ
	
	6
	1
	1

	21
	Záslepka D18
	[image: ]
	1
	1
	1

	26
	Hrazda
1.D-54.00
	[image: ]
	1
	
	1

	27
	Konzola
1.D-15.06.01
	[image: ]
	2
	
	1

	32
	Polovičná objímka 42x42
DSK 02.057.00
	
	2
	1
	1

	34
	Cievka – klipsa
DSK 05.056
	
	6
	1
	1

	40
	Podložka plochá
SK-3.3.19.02.05.001
	[image: ]
	2
	1
	1

	43
	Koleno
D-01.066.00
	[image: ]
	2
	
	1

	54
	Podložka 42x25
DSK 05.123.00
	[image: ]
	2
	1
	1

	58
	Ohyb
D-01.036.02
so záslepkou IO-2.3.10.00.006
	[image: ]
	1
	
	1

	86
	Záslepka
DSK 05.070.00
	[image: ]
	19
	1
	1

	133
	Predlžovací diel
D-01.006.03
	[image: ]
	6
	
	1

	Normalizované diely (spojovací materiál)

	62
	Skrutka M8x55.56.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	12
	2
	1

	63
	Skrutka M8x60.56.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	2
	2
	1

	64
	Skrutka M8x65.56.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	34
	2
	1

	65.1
	Skrutka M8x80.58.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	2
	1
	1

	70
	Skrutka imbusová M8x50.56.016
GOST 11738-84
	[image: ]
	10
	2
	1

	72
	Skrutka M8x120.58.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	2
	1
	1



	75
	Matica M8.6.016
GOST 5915-98
	[image: ]
	22
	2
	1

	76
	Matica M8 uzavretá
GOST 11860-85
	[image: ]
	6
	2
	1

	81
	Podložka 8.A2 DIN 125
	
	80
	2
	1

	85
	Podložka pružná 8.A2 DIN 127
	[image: ]
	4
	2
	1

	
	Kľúč
S=24x13 mm
	[image: ]
	2
	1
	1

	
	Kľúč imbusový
S=6 mm
	[image: ]
	1
	1
	1

	
	Kľúč imbusový
S=5 mm
	[image: ]
	1
	1
	1

	Závesné vybavenie

	100
	6.51.05-20 
Lano
	
	1
	3
	1

	101
	Kruhy gymnastické
1.D-28.02
(pozri tab. 3)
	
	1
	4
	1

	107
	Doska basketbalová
1.D-04.03
(pozri tab. 4)
	[image: ]
	1
	5
	2

	113
	6.03.04 
Bradlá závesné
(pozri tab. 5)
	[image: ]
	1
	6
	2

	200
	Opierka chrbta závesná
1.D-24.00
	
	1
	
	2

	201
	Vrece boxovacie
MF-MK-01.68.05
MF-MK-01.68.05 RE
	
	1
	
	3
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Obsah balenia kruhov s hrazdou 1.D-28.02
Tabuľka 3
	č. 
poz.
	Názov
Označenie
	Obrázok
	Počet, ks
	č. PE
vrecka
	č. 
balenia

	101.1
	Hrazda so šnúrami
	1
	4
	1

	101.2
	Kruh
DSK 05.119.00
	[image: ]
	2
	4
	1

	110
	Fixačná spona
DSK 02-009-01
	[image: ]
	4
	4
	1



Obsah balenia basketbalovej dosky 1.D-04.03
Tabuľka 4
	Poz. č.
	Názov
Označenie
	Obrázok
	Počet, ks
	č. PE vrecka
	č. balenia

	107.1
	Obruč v zostave (so sieťkou)
1.D-04.02.01
	[image: ]
	1
	
	2

	107.2
	Doska basketbalová
D-06.003
	
	1
	
	2

	107.3
	Uholník
D-02.028.00
	
	1
	
	2

	107.4
	Uholník
D-02.028.00-01
	
	1
	
	2

	107.5
	Platnička
D-02.028.00
	
	1
	
	2

	Normalizované diely (spojovací materiál)

	74
	Skrutka M8x25.A2 ISO 7380-2
	[image: ]
	4
	5
	2

	75
	Matica M8-6H.6.016
GOST 5915-70
	[image: ]
	4
	5
	2

	63
	Skrutka M8-6gx60.56.016
GOST 7798-70
	[image: ]
	1
	5
	2

	76
	Matica M8-6H.6.016
GOST 11860-85
	[image: ]
	1
	5
	2

	81
	Podložka 8.A2 DIN 125
	[image: ]
	6
	5
	2

	91
	Krytka dekoratívna č. 13
	[image: ]
	4
	5
	2



Obsah balenia bradiel 6.03.04
Tabuľka 5
	č. 
poz.
	Názov
Označenie
	Obr.
	Počet,
ks
	č. 
PE vrecka
	č. 
balenia

	113.1
	6.03.02.05 
Konzola
	[image: ]
	1
	
	2

	113.2
	6.03.02.06 
Vzpera
	[image: ]
	2
	
	2

	113.3
	Opierka predlaktia
ISO-05.847
	[image: ]
	2
	
	2

	113.4
	Rukoväť
DSK-VO 92.12.02
	[image: ]
	2
	
	2

	
	
	
	
	
	



	Normalizované diely (spojovací materiál)

	61
	Skrutka M8x45.56.016
GOST 7798-70
	[image: ]
	2
	6
	2

	64.1
	Skrutka M8x70.56.016
GOST 7798-70
	[image: ]
	4
	6
	2

	81
	Podložka 8.01.016
GOST 11371-78
	[image: ]
	6
	6
	2

	85
	Podložka pružná
8.A2 DIN 127
	[image: ]
	6
	6
	2

	91
	Krytka dekoratívna č. 13
	[image: ]
	6
	6
	2



Postup montáže a osadenia KOMPLEXU
1
Pri osadení skrutky poz. 62 zarovnajte otvory v stĺpikoch – stĺpikmi zľahka poklepte o tvrdý podklad.
[image: ]
[image: ]
2
[image: ]
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[image: ]
[image: ]
[image: ]
Je prípustné aj iné poradie montáže.
[image: ]
Vyrovnajte plochu do vodorovnej roviny. Základové jamy pripravte až po overení rozmerov na zmontova-
nom výrobku. Môžu sa líšiť od rozmerov na schéme.
Osaďte KOMPLEX do pripravených jám. Olovnicou a vodováhou skontrolujte zvislosť rebríkov a vodorovnosť
plochy. Vyrovnajte KOMPLEX do požadovanej výšky. Zabetónujte (betón B15; V=0,22 m3) podľa schémy;
C – betón, B – piesok.
[image: ]
[image: ]
Aby pri cvičení na komplexe nevznikali
vôle, odporúčame stĺpiky pri montáži
maximálne rozoprieť a zaistiť ich v tejto
polohe pomocou dostupného materiálu
(tehly, dosky a pod.). Až potom ich
zabetónujte.
Komplex sa smie používať až po úplnom vytvrdnutí betónu. Betón je potrebné zakryť syntetickým povr-
chom (guma) alebo trávnym drnom. Po úplnom vytvrdnutí betónu namontujte závesné vybavenie.
Pokyny na umiestnenie závesného vybavenia
9
[image: ]
[image: ]
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[image: ]
12
[image: ]
[image: ]
Lano používajte len na určený účel.
Pramene nerozkrúcajte a nerozpletajte proti smeru splietania.
[image: ]
Najprv je potrebné obviazať priečku
šnúrou.
14
[image: ]
Pokyny na umiestnenie hojdačiek
Na tento komplex je určená montáž hojdačiek – 2 ks. Možné varianty hojdačiek sú uvedené na titulnej
strane.
Nie je dovolená súčasná montáž akýchkoľvek hojdačiek spolu s hojdačkami 1.D-26.04; 1.D-26.08; 1.D-26.16;
1.D-26.26; 1.D-26.27.
Hojdačky zmontujte podľa pokynov v technickom liste k tomuto vybaveniu. Vzdialenosť od zeme po se-
dadlo hojdačky musí byť najmenej 350 mm.
Maximálne prípustné zaťaženie hojdačky – pozri technický list hojdačky.
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osadenie skrutiek poz. 70.
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